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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zahradní krb

bez odkládací plochy / Rustika

Suchá stavba bez malty a lepidla, kompaktní krb s topeništěm přímo nad uložištěm dříví. Devět kroků od podstavce po komínek, u každého kroku obrázek.

	
117 × 70 cm

půdorys / podklad
	
cca 214 cm

výška (podstavec 5 řad)
	
cca 550 kg

hmotnost
	
L / P

grilovací motor vlevo nebo vpravo



Platí pro provedení z vápenopískových cihel i RUSTIKA (betonové cihly)
a pro levou i pravou variantu topeniště.
Před montáží si přečtěte celý návod a samostatný dokument Popis výrobku a návod k použití.
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	Než začnete

	
	



	
NÁŘADÍ
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Metr
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Vodováha
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Smetáček
	
	[image: ]

Aku šroubovák
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Pracovní rukavice



PODKLAD

Krb musí stát na dokonale rovném a pevném podkladu o rozměru alespoň 117 × 70 cm: betonová deska nebo dlažba uložená do lože ze zhutněného písku. Bez této přípravy krb postavit nelze.

[image: ]

Krb stavějte volně stojící mimo budovy, pergoly a přístřešky, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a stromů. Stavíte-li ho ke zdi (např. opěrné) nebo plotu, nechte mezi podstavcem a zdí alespoň 15 cm. Jinak se na krb nevejde střecha.
	
ZÁSADY SUCHÉ STAVBY

[image: ]	Bez malty a lepidla. Cihly se kladou nasucho na vazbu.
[image: ]	Jedna řada na sraz, další s malými mezírkami. Vůli rozdělte rovnoměrně, aby vazba seděla na rozměry cihel.
[image: ]	Nic nesmí vyčnívat. Výsledný povrch musí být hladký. Každou řadu zkontrolujte vodováhou.
[image: ]	Hezkou stranou ven. Cihly kupujeme, ne vyrábíme, a mohou mít drobné vady. Otočte je tak, aby vady nebyly vidět.
[image: ]	Stavějte vždy odspodu v pořadí kroků 1–9.

	[image: ]
	Paletu chraňte před deštěm. Zabalenou paletu nenechávejte venku ani ve vlhku. Voda může zatéct do balení, plechové díly mohou zkorodovat a cihly se mohou barevně poškodit.



	[image: ]
	Jen volně na zahradě. Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě pod širým nebem. Nestavějte ho pod pergolu, přístřešek, altán ani jiné zastřešení a nezabudovávejte ho do žádné stavby – taková instalace je v rozporu s určením výrobku a je na vlastní odpovědnost zákazníka.



	[image: ]
	Ostré hrany. Některé plechové díly a příslušenství mají ostré hrany. Pracujte v rukavicích.






KRB BEZ ODKLÁDACÍ PLOCHY V RŮZNÝCH PROVEDENÍCH
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Provedení RUSTIKA – volně na zahradě.
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Provedení RUSTIKA – motor rožně vlevo.
	[image: ]

Grilovací rošt a rožeň – tři polohy.
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	Přehled dílů a značení

	
	



	
[image: ]

Sestava v pořadí montáže (odspodu nahoru). Cihlové části světle, plechové tmavě.
		#
	DÍL
	CIHLY CELÉ
	PŮLKY / ZNAČKA

	1
	Podstavec – uložiště dříví
	35
při 5 řadách
	5 × PODSTAVEC

	2
	Krycí plech podstavce
	–
	–

	3
	Cihlová plocha
	16
	4 × P

	4
	Topeniště, 7 řad
	35
	3 × ○ vlevo
4 × S vpravo
levá varianta (motor vlevo), u pravé naopak

	5
	Římsový podpěrný plech
	–
	–

	6
	Římsa
	12
	11 × bez značky
2 × ✕

	7
	Střecha + 2 profily L
	–
	–

	8
	Komínek s douzovací komorou
	–
	–



DALŠÍ DÍLY V BALENÍ

•	Šamotové plátky a 2 kovové úhelníky (kratší a delší) – obložení topeniště

•	Balení 1: zabroušená cihla levá + vodicí držák grilovacího roštu

•	Balení 2: zabroušená cihla pravá + vodicí držák grilovacího roštu

•	Ucpávkový plátek 14 × 6,5 × 1 cm

•	Topeništní rošt, nerezový grilovací rošt, popelník

•	Samořezné šrouby

	[image: ]
	Než začnete, rozložte cihly podle značek na hromádky k jednotlivým krokům. Montáž pak jde rychleji a nic nezbude.






	AUTORSKÁ PRÁVA

© 2026 ŠtěBr s.r.o. (IČ 22153586), Zahradní krby Věříš. Všechna práva vyhrazena.

Tento návod, jeho texty, výkresy, 3D ilustrace a fotografie jsou autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Kopírování, rozmnožování, úpravy, zveřejňování a šíření celku i jeho částí bez předchozího písemného souhlasu ŠtěBr s.r.o. jsou zakázány. Návod je určen výhradně zákazníkům a smluvním partnerům Zahradní krby Věříš pro montáž zakoupeného výrobku.

Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.
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	Rozměry

	
	



	POHLED ZEPŘEDU

[image: ]
	
POHLED Z BOKU

[image: ]



	POHLED SHORA

[image: ]

	Uvedené rozměry jsou orientační a mohou mít toleranci. Krb se staví nasucho z cihel, proto se skutečné rozměry mohou mírně lišit podle tolerance cihel a spár.



	Rozměry v mm. Výkresy platí pro podstavec s 5 řadami. Topeniště je uprostřed, levá a pravá varianta mají stejné vnější rozměry.

* Výška podstavce se uvádí včetně odkládací plochy (podstavec + krycí plech a cihlová plocha 65 mm), stejně jako při výběru velikosti na našem webu. 1 řada = 65 mm.

	ŘADY
	VÝŠKA PODSTAVCE VČ. PLOCHY
	CELKOVÁ VÝŠKA

	5
	390 mm
	2140 mm

	6
	455 mm
	2205 mm

	7
	520 mm
	2270 mm

	8
	585 mm
	2335 mm

	9
	650 mm
	2400 mm
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	Montáž krok za krokem

	
	




	[image: ]
	
	Podstavec – uložiště dříví

 5 řad · 35 celých   5 půlek PODSTAVEC 

[image: ]	Každá řada má půdorys „U“: zadní stěna po celé délce a dvě nohy dopředu. Nohy jsou duté – bok a čelo ve tvaru L.
[image: ]	V každé řadě je 7 celých cihel a 1 půlka. Řady se liší jen vazbou – střídejte dva vzory: 1 – 2 – 1 – 2 …
[image: ]	Vzor 2 je zrcadlem vzoru 1. Tak žádná svislá spára neleží nad spárou v řadě pod ní.
[image: ]	Každou řadu zkontrolujte vodováhou a před položením další ji smetáčkem očistěte.
	
[image: ]

	
	
	
	




	Vzor 1

řady 1, 3, 5, 7, 9, 11
7 celých + 1 půlka
	[image: ]

	
	



	Vzor 2

řady 2, 4, 6, 8, 10
7 celých + 1 půlka
	[image: ]

	
	


Zadní stěna je vzadu, nohy směřují dopředu. Červeně jsou půlky značené PODSTAVEC. Podstavec je stejný pro levou i pravou variantu.

	
POŘADÍ ŘAD

	1.

1
	
	2.

2
	
	3.

1
	
	4.

2
	
	5.

1
	
	6.

2
	



	7.

1
	
	8.

2
	
	9.

1
	
	10.

2
	
	11.

1
	



Standardně má podstavec 5 řad, tedy 390 mm včetně cihlové plochy. Vyšší podstavec podle objednávky.
	
SPOTŘEBA CIHEL PODLE VÝŠKY

	ŘADY
	VÝŠKA VČ. PLOCHY
	CELÉ
	PŮLKY
	VZORY ŘAD

	5 řad
	390 mm
	35
	5
	12121

	6 řad
	455 mm
	42
	6
	121212

	7 řad
	520 mm
	49
	7
	1212121

	8 řad
	585 mm
	56
	8
	12121212

	9 řad
	650 mm
	63
	9
	121212121

	10 řad
	715 mm
	70
	10
	1212121212

	11 řad
	780 mm
	77
	11
	12121212121
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	Krycí plech podstavce

 plech 

[image: ]	Usaďte plech rovnoměrně na podstavec ohyby nahoru.
[image: ]	Otevřená část plechu směřuje dozadu.
[image: ]	Plech přesahuje nohy podstavce vlevo i vpravo o cca 8 cm. Vzadu přesahuje o cca 3 cm, vpředu o cca 7 cm.
	[image: ]
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	Cihlová plocha

 16 celých   4 půlky P 

[image: ]	Krycí plech zakryjte 5 řadami po 4 cihlách naplocho. Pokládat začněte od přední hrany plechu, vzadu cihly přesahují přes plech. Nepoškrábejte barvu plechu.
[image: ]	Ve 2. a 3. řadě od zadní strany vynechte uprostřed otvor pro popelník na délku jedné cihly.
[image: ]	Řada s otvorem: 1 celá · půlka P · otvor · půlka P · 1 celá. Pro levou i pravou variantu stejně.
[image: ]	Ostatní řady jsou z celých cihel, spáry lícují. Plochu zkontrolujte vodováhou – nese celé topeniště.
	
[image: ]
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	Umístění topeniště

 rozměření 

[image: ]	Topeniště stavíte na cihlovou plochu, uprostřed nad otvorem pro popelník.
[image: ]	Zadní stěna topeniště lícuje se zadní hranou cihlové plochy.
[image: ]	Levá i pravá stěna je 14,5 cm od kraje cihlové plochy. Značky si udělejte křídou.
[image: ]	Topeniště nekončí u přední hrany plochy, vpředu zůstává volný pruh. Strana s motorem je o půl cihly kratší.
[image: ]	Levou nebo pravou variantu volíte podle strany motoru rožně. Obrázek ukazuje 1. řadu.
	[image: ]

[image: ]
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	[image: ]
	
	Topeniště

 7 řad · 35 celých   3 půlky ○ vlevo   4 půlky S vpravo 

[image: ]	Stavte stěny topeniště do tvaru U. Strana s přípravou pro grilovací motor je o půl cihly kratší.
[image: ]	Levá varianta (motor vlevo): na levou, kratší stranu patří 3 půlky ○, na pravou 4 půlky S. U pravé varianty je vše zrcadlově.
[image: ]	Topeniště se obkládá šamotovými plátky usazenými do kovových úhelníků.
[image: ]	Kratší úhelník položte volně dole.
[image: ]	Delší úhelník položte spolu s vodicími držáky grilovacího roštu na 4. řadu cihel.
[image: ]	Nad držáky použijte zabroušené cihly „levá“ a „pravá“. Každá je zabalená společně se svým vodicím držákem. Běžné cihly by se po zasunutí držáků do spáry naklonily.
[image: ]	V 6. řadě nechte v zadní stěně malou mezeru (spáru) a zasuňte do ní ucpávkový plátek 14 × 6,5 × 1 cm (na obrázku č. 6).

	[image: ]
	Kontrola: vyzkoušejte, že grilovací rošt jde volně zasunout do všech tří poloh a popelník do otvoru pod topeništěm.



	

LEVÁ VARIANTA – motor vlevo
[image: ]

PRAVÁ VARIANTA – motor vpravo
[image: ]

	1.	šamotové plátky (vzadu a po stranách)

2.	vodicí držáky roštu (4. řada, 3 polohy)

3.	delší úhelník (4. řada)
	4.	kratší úhelník (volně dole)

5.	strana motoru – o ½ cihly kratší

6.	ucpávkový plátek ve spáře (6. řada)
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Šamotové plátky vzadu svisle, po stranách vodorovně.
	[image: ]

Vodicí držáky roštu a delší úhelník ve 4. řadě.
	[image: ]

Levá varianta – motor vlevo.
	[image: ]

Pravá varianta – motor vpravo.
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	Římsový podpěrný plech

 plech 

[image: ]	Usaďte plech na topeniště ohyby nahoru.
[image: ]	Zkontrolujte, že leží rovně a po celém obvodu dosedá na cihly.
	[image: ]

	
	
	
	



	[image: ]
	
	Římsa

 12 celých   11 půlek bez značky   2 půlky ✕ 

[image: ]	Do římsového plechu stavte cihly na výšku. Všechny stěny jsou ze dvou řad cihel vedle sebe.
[image: ]	Boční stěny: v každé řadě 2 celé cihly (celkem 8 celých).
[image: ]	Zadní stěna: vnější řada 2 celé + půlka ✕ vpravo, vnitřní řada půlka ✕ vlevo + 2 celé.
[image: ]	Přední stěna: 11 půlek bez značky napříč stěnou. U provedení RUSTIKA je to 10 půlek + 1 půlka zbroušená ze strany.
[image: ]	Řez (uříznutou stranu) každé půlky otočte dozadu, aby nebyl vidět. Dopředu patří vždy původní čelo cihly.
	
[image: ]
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	Střecha

 střecha   2 profily L   šrouby 

[image: ]	Nasaďte střechu na římsu tak, aby výřezy pro odtok vody byly vzadu.
[image: ]	Zajistěte střechu: profily L zasuňte z boku mezi plášť střechy a rám a přišroubujte samořeznými šrouby – detail s fotkami na další straně.
	[image: ]
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KROK 8 · DETAIL
	Zajištění střechy profilem L
	Pro názornost je střecha na fotkách obrácená.



	[image: ]
		[image: ]
	
	delší rameno profilu L



	[image: ]
	
	kratší rameno – zasunuté pod rám až na plášť



	[image: ]
	
	rám střechy



	[image: ]
	
	plášť střechy



	[image: ]
	
	otvor pro samořezný šroub



Kam: doprostřed boční strany střechy, na každou stranu jeden profil (2 ks).

Jak: kratší rameno 2 zasuňte mezi plášť 4 a rám 3, delší rameno 1 vyčnívá – u nasazené střechy míří dolů. Profil přišroubujte samořezným šroubem.
	[image: ]

Celkový pohled – profil uprostřed strany

[image: ]

Pohled zevnitř střechy







	[image: ]
	
	Komínek s douzovací komorou

 komínek   šrouby 

[image: ]	Nasaďte komínek na přírubu střechy a z bočních stran jej zajistěte samořeznými šrouby.
[image: ]	Prodloužený komín (delší než 70 cm, na přání zákazníka) zajistěte proti převržení větrem; způsob zajištění konzultujte s výrobcem.
[image: ]	Dvoudílný komín zajistěte ve spoji příruby přiloženými šrouby proti pádu.

	[image: ]
	Požární bezpečnost: krb nestavějte pod pergolu, přístřešek ani jiné zastřešení a komín neveďte žádnou konstrukcí. Krb je určen jen k volnému umístění na zahradě.



	
[image: ]

	
	
	
	



	[image: ]
	
	Poslední kontrola

[image: ]	Krb stojí rovně, žádná cihla nevyčnívá.
[image: ]	Grilovací rošt jde do všech tří poloh, popelník se dá vysunout.
[image: ]	Střecha a komínek jsou pevně usazené a zajištěné šrouby.
[image: ]	V okolí krbu nejsou hořlavé materiály.
[image: ]	Obaly, fólie a zbytky jsou uklizené.
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	První zatopení a bezpečný provoz

	
	



			[image: ]
	
PRVNÍ „VYPALOVACÍ“ OHEŇ



[image: ]	Díky suché stavbě můžete zatopit hned po dokončení montáže.
[image: ]	Topte mírně a postupně 60–90 minut, bez jídla na roštu. Žáruvzdorná barva na kovových dílech se tím vypálí a vytvrdí.
[image: ]	Mírný zápach nebo kouř z kovových dílů je při prvním zatopení normální a pak zmizí.
[image: ]	Negrilujte, dokud palivo není pokryto vrstvou popela.
[image: ]	Dokud barva není vypálená, nedotýkejte se kovových částí.
[image: ]	Nerezové příslušenství, které přijde do styku s jídlem, před prvním použitím umyjte.



ČÍM TOPIT

Menšími kusy dřeva nebo dřevěným uhlím a briketami. K zapálení používejte třísky nebo schválené podpalovače, nikdy benzín, líh ani jiné hořlavé kapaliny. Podpalovače musí odpovídat EN 1860-3.

ÚDRŽBA

[image: ]	Pravidelně vybírejte popel, aby k palivu proudil vzduch.
[image: ]	Kovové díly čistěte bez chemie, odmašťovačů a agresivních čističů. Poškodily by žáruvzdornou barvu.
[image: ]	Rošty a další kovové díly po sezóně očistěte a uskladněte v suchu.
[image: ]	Rez obruste ocelovým kartáčem, natřete žáruvzdornou barvou a krb znovu vypalte.
[image: ]	Na stinném a vlhkém místě doporučujeme cihly ošetřit hydrofobizačním přípravkem.
[image: ]	Otočné díly občas namažte.
		NIKDY

✕	Nehaste oheň vodou. Prudké ochlazení poškodí díly krbu a hrozí opaření párou. Nechte oheň dohořet.
✕	Nepřetápějte. Barva odolává do 400 °C. Při přetopení se mohou zdeformovat kovové díly a popraskat cihly.
✕	Nepalte odpad. Krb není spalovna domovního ani zahradního odpadu.
✕	Nenechávejte oheň bez dozoru, dokud krb úplně nevychladne.
✕	Nepoužívejte poškozený krb (propálený rošt, popelník nebo plášť).



BEZPEČNOST

[image: ]	Krb je jen pro venkovní, občasné použití. Nestavějte jej do uzavřených prostor ani pod pergolu, přístřešek či jiné zastřešení – hrozí otrava oxidem uhelnatým a požár.
[image: ]	Držte bezpečný odstup od hořlavin. Při nárazovém větru krb nepoužívejte, hrozí úlet jisker.
[image: ]	Děti držte v bezpečné vzdálenosti. Při obsluze používejte rukavice a nářadí.
[image: ]	Plech pod popelníkem je při topení rozpálený.
[image: ]	Grilovací rošt unese rovnoměrně rozložené maximálně 4 kg. Konce otočného rožně jsou ostré.

	[image: ]

Dotaz k montáži? Rádi poradíme.

+420 705 503 404

obchod@zahradnikrbyveris.cz · zahradnikrbyveris.cz
Showroom: Kladruby 4, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
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